1. Jednoduché meranie jednosmerných veličín
   V programe na generátore signálov vyberte jednosmerné napätie (DC) s veľkosťou 5V.
   1. a) Odmerajte napätie multimetrom.
   2. b) Odmerajte prúd multimetrom pre hodnoty odporu približne 200Ω, 500Ω a 800Ω.
   Obidve úlohy merajte multimetrom v režime reálneho a virtuálneho multimetra. Namerané hodnoty porovnajte.
   Prečo sa líšia výsledoky merania ideálnym a reálnym multimetrom ?
   Ako je možné určiť neistotu merania ?
2. Jednoduché zobrazenie striedavých veličín
   Zopakujte meranie z prvej úlohy pre sínusový signál s amplitúdou 2V. Vyskúšajte multimeter v režime bežného aj TRMS multimetra.
   Prečo sa líšia výsledoky merania ideálnym a reálnym multimetrom ?
   Prečo sa líšia výsledoky merania bežným a TRMS multimetrom ?
   Ktorá meraná hodnota je správna ?
   Ako je možné určiť neistotu merania ?
3. Automatická a manuálna voľba rozsahov
   Na generátore signálov nastavte sínusový priebeh s amplitúdou 1,4V. Odmerajte toto napätie multimetrom s manuálnym prepínaním rozsahov na každom z rozsahov. Porovnajte jednotlivé výsledky z rôznych rozsahov. (Merajte multimetrom v režime virtuálneho multimetra).
   Ako ovplyvňuje správna voľba rozsahu presnosť merania ?
4. Meranie odporu
   Nastavte ľubovoľnú hodnotu odporu.
   1. a) Odmerajte odpor multimetrom.
   2. b) Odmerajte odpor 4-vodičovou metódou merania a vysvetlite prečo je táto hodnota presnejšia ako hodnota meraná v predchádzajúcom meraní.
   Prečo sa líšia výsledky merania pomocou dvoj a štvorvodičovej metódy ?
   Ktoré sú presnejšie ?
5. Frekvenčné vlastnosti multimetra
   Odmerajte frekvenčnú závislosť virtuálneho multimetra v rozsahu frekvencií 100Hz – 1kHz. Zistite pri akej frekvencii signálu meria multimeter s chybou 20% a viac. (Multimeter musí byť v režime reálneho multimetra).
   Možno pomocou multimetra merať signály s ľubovoľnou frekvenciu ?
   Aký problém vzniká u reálneho multimetra na vysokých frekvenciách ?