Náhradná úloha z predmetu Elektroakustika

Na obrázku je reproduktorová sústava pre prenos nízkych frekvencií, pozostávajúca z dvoch identických elektrodynamických reproduktorov, zapojených elektricky paralelne a akusticky do série (tzv. Isobaric Piggy-Back Tunnel).

Nakreslite elektro-mechanicko-akustickú analogickú schému sústavy (zloženú z diskrétnych elektrických, mechanických a akustických prvkov, elektromechanického meniča a mechanicko akustických meničov). Predpokladajte bezstratovú ozvučnicu a piestovú membránu.