Náhradná úloha z predmetu Elektroakustika

Na obrázku je reproduktorová sústava typu pásmový priepust, pozostávajúca z dvoch elektrodynamických reproduktorov v dvojkomorovej ozvučnici. Reproduktory sú elektricky zapojené do série v protifáze, akusticky do série (typ Push-Pull Bandpass Single-Reflex). Zadná komora ozvučnice je zatvorená. Sústava vyžaruje zvukovú vlnu do priestoru cez akustickú trubicu v prednej komore ozvučnice. 

Nakreslite elektro-mechanicko-akustickú analogickú schému sústavy (zloženú z diskrétnych elektrických, mechanických a akustických prvkov, elektromechanického meniča a mechanicko akustických meničov). Predpokladajte bezstratovú ozvučnicu a piestovú membránu.