Variable | HEX
00 | ~00H ; | Not Used
01 | ~01H ; | On Board Switch Status ^01&0001|SW1||;^01&0008|SW2||;
02 | ~02H ; | Web Page Hit Counter
03 | ~03H ; | Analog Channel 0 (pot)
04 | ~04H ; | Analog Channel 1 (lite)
05 | ~05H ; | Analog Channel 2 (NU)
06 | ~06H ; | Analog Channel 3 (NU)
07 | ~07H ; | Analog Channel 4 (acc-x)
08 | ~08H ; | Analog Channel 5 (acc-y)
09 | ~09H ; | Analog Channel 6 (acc-z)
10 | ~10H ; | Analog Channel 7 (NU)
11 | ~11H ; | RTC - Hour
12 | ~12H ; | RTC - Min
13 | ~13H ; | RTC - Sec