STM32F102C8 (Elcom Jodo)                  STM32F103RB (MCBSTM32)
Max 48 MHz                                Max 72 MHz
3 Timers                                  4 Timers
16-bit ADC - 10 ch.                       12-bit ADC - 10 ch.
64 kB Flash                               128 kB Flash
10 kB RAM                                 20 kB RAM

aktualne 16 MHz krystal

SWDIO pouziva na JTAG rozhrani tieto vyvody:
VCC
TCLK
TMS
TRSTn
GND

BOOT rezim (prepojit BOOT0 na VCC - t.j. XT3 prepojka a zpojit vyvod SHDN na Vcc - t.j. prepojka XT4)
XC4 konektor je pripojeny na vyvody PA9 a PA10, t.j. LOADER pouziva USART1
