Priklady vyvojovych dosiek s ladiacim JTAG rozhranim.

ADSP BF533 EZKIT je vyvojovy kit pre 32-bitove signalove procesory (DSP) firmy Analog Devices
s pevnou radovou ciarkou.

MCBSTM32 je vyvojovy kit pre 32-bitove ARM procesory STM32F101 s jadrom Cortex M3 firmy ST Microelectronics 