Princip a vyznam startovacieho suboru
- ADuC83x startup priklad

ADuC 83x bootloader
- s 10/80 loader cez UART na blokovke
- s 13/80 v kat. liste
- s 31/80 ULOAD mode (56 kB mozno premazat, Fig.19)
- WSD softver

STM32F10x bootloader
- volba boot modu
- LOADER sw
- UART mode

TERMINALOVY PROGRAM
- SW a HW synchronizacia
- ASCII a binarny prenos

PUTCHAR pre 8051
- XON/XOFF protokol

USB-RS232 konvertory
- FTDI Chipi X10

