Náhradná úloha z predmetu Elektroakustika

Na obrázku je reproduktorová sústava typu pásmový priepust, pozostávajúca z elektrodynamického reproduktora v dvojkomorovej ozvučnici (typ Bandpass Series-Tuned). S prispením akustického vlnenia od zadnej strany membrány, vysiela sústava zvukové vlnenie do priestoru cez akustickú trubicu v prednej komore ozvučnice. 

Nakreslite elektro-mechanicko-akustickú analogickú schému sústavy (zloženú z diskrétnych elektrických, mechanických a akustických prvkov, elektromechanického meniča a mechanicko akustických meničov). Predpokladajte bezstratovú ozvučnicu a piestovú membránu.